MCTool V1.71 绿色发行版
======================

Modbus RTU 多从站监控工具（免安装，解压即用）

运行
----
双击 mctool.exe 启动。

首次使用
--------
1. 顶部选择串口设备与波特率（485 总线），点击"打开串口"
2. 通过 Tab 切换从站（默认 / GE2505-CQ75A）
3. 从站产品配置保存在 config/<名称>.json，可用 "Register Map Editor" 编辑
4. 全局设置（串口/主题/语言/活跃从站/固件升级/串口指令）保存在 gconfig.json

主要特性
--------
- 多从站独立轮询（时间轮调度，各从站读取间隔准确）
- 每从站独立的 Enable / Pause Poll / 轮询间隔 / 读超时 / 指令间隔 / 帧间空闲间隔
- 通道值卡片根据窗口宽度自动换行
- 32 位数据（U32/I32/F32）高低位选择（高位在前 / 低位在前）
- 命令按钮支持 FC16 多寄存器写入（逗号分隔多值）
- 目标值触发写入（写目标值后/前额外写使能寄存器；地址连续自动 FC16 一次写）
- 目标值指令定时发送（单间隔循环发送，可设定轮询次数自动停止，实时显示已轮询次数）
- 绘图 hover 显示所有曲线 Y 值（对应颜色, 2 位小数）
- 自动保存记录（可设定记录长度，含原始流量 raw.csv）
- 通讯记录显示时间开关 + 清除数据按钮
- 图表/表格/通道名随语言切换（中英文）
- Register Map Editor（含"另存为"保存新配置）/ Parameter Editor（参数读写）
- 固件升级（YMODEM 协议，进入 bootloader / 波特率切换 / 进度显示）
- 串口调试工具（多行指令、HEX/ASCII、单间隔循环定时发送、加 Modbus CRC、备注、时间显示）
- 帮助窗口（使用说明 + 版权信息，随语言切换）
- 启动时自动清理已删除配置文件对应的从站 Tab

文件说明
--------
  mctool.exe          主程序
  config/*.json       各从站产品配置（寄存器映射/参数表）
  gconfig.json        全局配置（串口/主题/语言/活跃从站/固件升级/串口指令）
  MCTool_说明书.html   图文动画说明书（浏览器打开）

命令行
------
  mctool.exe COM3 -b 9600 --modbus

版权
----
© 2026 珠海市世马科技有限公司 版权所有，保留所有权利
本软件为绿色免费软件，免安装、免费使用
